SORI-EN ACE  시방서

주식회사  건 배 산 업

본  사 : 서울시 서초구 서초동 1308-16 (한서그린빌리지1008/313호)

TEL : (02) 592-6701(代)  FAX : (02) 592-6703

공  장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 (시화공단 4다 605-3)

TEL : (031) 499-4938(代)  FAX : (031) 431-2149

http://www.gunbae.co.kr

- 차    례 -

가.  제품의 개요

나.  공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리 기준

다.  바닥충격음 층간소음방지재 SORI-EN ACE의 특성

라.  바닥충격음 층간소음방지재 SORI-EN ACE의 설치 시방서

마.  바닥충격음 층간소음방지재 SORI-EN ACE의 시공 사진

가. 개 요

쾌적한 주거공간을 실현하고자 할 때 건물에는 여러 성능이 요구된다.

그 중에서 건물의 차음성능을 중요한 성능의 하나이다.

이는 공해발생 불평건수에 있어 소음에 대한 불평이 항상 많은 반응을 보이는

것으로도 알 수 있다.  더욱이 아파트와 같은 공동주택에서는 이웃과 벽, 바

닥, 천정 등의 모든 면을 접하고 있는 특수성 때문에 여러 요인의 발생소음은

거주자의 위축된 생활과 이웃세대와의 분쟁 등을 초래하고 있다.

따라서, 공동주택에서의 환경적 요인 중에 입주자들의 오래된 불만사항으로

지적되어온 소음문제의 해결은 공동주택의 질을 결정하는 중요한 요인으로 대

두되고 있다.

층간소음의 방지를  위한 저감 대책이 시급한 바. 폐사 에서는 합성고무를 이

용한 SORI-EN ACE란 층간 소음 방지재를 개발하여 차음성능, 시공성, 경

제성에서 우수한 제품을 생산하게 됨으로써 공동주택에서의 주거 환경 개선을

도모하고 하고자 한다.

나. 공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리 기준

건설교통부고시  제2004-71호

주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동주택 바    닥 충격음 차단성능 측정 및 평가방법, 표준바닥구조와 바닥충격음 차단성능등급    등의 기준에 대한 사항을 다음과 같이 고시한다.

2004년  3월 30일

건설교통부장관

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동주택의 바닥충격음 차단성능 측정 및  평가방법, 표준바닥구조와 바닥충격음 차단성능등급 등에 대한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“인정기관”이라 함은 인정 신청된 바닥구조가 주택건설기준등에관한규정 제14조 제3항의 규정에 의한 바닥충격음 차단성능기준에 적합한지 여부와 별표 1의 바닥충격음 차단성능의 등급기준에 의한 등급을 시험하여 인정하는 기관을 말한다.

2.“표준바닥구조”라 함은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에 의한 바닥충격음 차단성능기준에 적합하다고 건설교통부장관이 인정하여 고시한 바닥구조를 말한다.

3.“경량충격음레벨”이라 함은 KS F 2863-1에서 규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 방법으로 평가한 단일수치 평가량 중 “역A특성가중규준화바닥충격음레벨”을 말한다.

4.“중량충격음레벨”이라 함은 KS F 2863-2에서 규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 방법으로 평가한 “역A특성 가중바닥충격음레벨”을 말한다.

5.“경량충격음레벨 저감량”이라 함은 KS F 2865에서 규정하고 있는 방법으로 측정한 바닥마감구조의 경량충격음레벨을 개선한 양을 말한다.

6.“역A특성곡선에 의한 평가”라 함은 KS F 2863-1 및 KS F 2863-2에서 규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 방법으로 평가하는 것을 말한다.

7.“바닥마감재”라 함은 온돌층 상부표면에 최종 마감되는 재료(발포비닐계 장판지․목재 마루 등)를 말한다.

8.“완충재”라 함은 충격음을 흡수하기 위하여 바닥구조체 위에 설치하는 재료를 말한다.

9.“음원실”이라 함은 경량 및 중량충격원을 바닥에 타격하여 충격음이 발생하는 공간을 말한다.

10.“수음실”이라 함은 음원실에서 발생한 충격음을 마이크로폰을 이용하여 측정하는 음원실 바로 아래의 공간을 말한다.

제2장 바닥구조의 충격음 차단성능 인정기준 및 절차

제3조(적용범위)

① 주택법(이하 “법”이라 한다) 제16조의 규정에 의하여 주택건설사업계획승   인신청 대상인 공동주택(주택과 주택외의 시설을 동일건축물로 건축하는 건축   물중 주택을 포함하되, 부대시설 및 복리시설을 제외한다)에 대하여 적용한다.

② 이 기준에 의한 표준바닥구조 이외의 바닥충격음 차단구조로 시공하는 경우   에는 인정기관으로부터 성능인정을 받아야 한다.

제4조(성능인정기준)

① 바닥충격음 차단성능의 등급별 성능기준은 별표 1에 의한다.

② 성능인정은 해당 주택 건설 사업에 적용하고자 하는 바닥구조형식(벽식구조,   라멘식구조 등)으로 한다.

③ 성능인정을 받은 바닥충격음 차단구조 중 인정받은 당시의 바닥마감재와 다   른 재료를 사용하고자 하는 경우에는 그 마감재가 성능인정을 받은 당시의 마   감재 보다 경량충격음레벨 저 감량이 동등이상의 재료임을 인정기관으로부터   확인을 받아야 한다.

제5조(인정기관) 바닥충격음 차단구조를 인정하는 기관이라 함은 “한국건설기술연구원”과 “대한주택공사”를 말한다.

제6조(인정기관의 업무범위) 인정기관의 장은 다음 각 호에서 정한 업무를 수행한다.

1. 신청서의 접수․등록․인정서 발급 등 성능인정을 위한 절차이행

2. 인정을 받고자 하는 바닥구조의 확인

3. 인정 또는 인정 취소를 위한 자문위원회의 구성 및 운영

4. 인정결과(인정취소 포함)의 관계기관 통보 및 공고

5. 인정을 한 구조의 취소 및 시공실적 등 관리

6. 인정업무에 대한 세부운영지침의 작성

제7조(인정신청) 바닥충격음 차단구조에 대한 성능인정을 받고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 “바닥충격음 차단구조 인정신청서”에 별표 2에서 정한 도서를 첨부하여 인정기관의 장에게 신청하여야 한다.

제8조(인정절차 및 처리기간)

① 인정기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 신청된 바닥충격음 차단구조에 대   하여 별표 3의 인정절차에 따라 별표 4에서 정한 기간 내에 처리하여야 한다.

② 인정기관의 장은 바닥충격음 차단구조 인정업무를 수행함에 있어 재시험의   실시 등의 사유로 처리기간의 연장이 불가피한 때에는 1회에 한하여 15일 이   내의 범위를 정하여 연장할 수 있으며, 이 경우 신청자에게 그 사유를 통보하   여야 한다. 다만, 시료의 제작 등 시험에 추가로 소요되는 기간은 동 기간에    포함하지 아니한다.

제9조(시료채취 및 인정대상구조 제작)

① 인정기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 신청된 구조의 바닥충격음 차단성   능 시험에 필요한 시료 또는 시험편을 채취하는 경우에는 KS A 3151(랜덤   샘플링 방법)에서 규정하고 있는 방법에 의하여 채취하여야 한다.

② 인정기관의 장은 신청 당시에 제출한 구조 및 시공방법과 동일하게 시료를   제작하게 하고, 인정 신청자와 함께 시료를 확인하여야 한다.

제10조(시료의 관리) 인정기관의 장은 신청된 바닥구조에 대한 시료를 제작하기 전에 제작방법을 검토하여 시료제작 및 시험에 관한 일정과 제작과정을 기록하고 이를 유지․관리하여야 한다.

제11조(인정을 위한 시험조건 및 규모)

① 인정기관의 장은 다음 각 호의 조건에서 시험을 실시하여야 한다.

1. 측정대상 음원실과 수음실의 바닥면적은 14제곱미터 이상으로 한다.

2. 측정대상공간의 장단변비는 1:1.1내지1:1.5의 범위로 한다.

3. 측정대상공간의 반자높이는 2.1미터 이상으로 한다.

② 인정대상구조에 대한 바닥충격음 차단성능의 시험은 신청자의 요청에 의하   여 시공현장 등에서도 실시할 수 있다. 이 경우 시험조건은 제1항의 규정에    적합하여야 한다.

③ 바닥충격음 차단구조를 인정하기 위하여 인정대상구조를 표준시험실에서 직   접 제작하여 시험을 실시하는 경우에는 2이상의 시료에 대한 시험을 실시 하   고, 시공현장에서 시험을 하는 경우에는 연속되어 있는 3개 세대를 인정대상   구조로 시공한 후 실의 규모가 다른 2개소의 공간에서 각각 3개 이상의 시료   를 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에 의한 방법으로 채취하여 시험을 실시하여   야 한다.

제12조(인정심사 및 자문위원회의 구성)

① 인정기관의 장은 제6조의 규정에 의하여 신청된 바닥구조에 대하여 다음 각   호의 사항을 심사한 후 인정 여부를 결정하여야 한다.

1. 신청 구조의 시험조건 및 결과의 적정성(현장과 동일조건의 시험여부 등)

2. 신청 구조의 품질관리상태 등

② 인정기관의 장은 건축음향․건축재료 및 시공 등에 대한 관계 전문가, 시민단체, 공무원 등 15인 이상으로 구성된 자문위원회를 둘 수 있다.

제13조(인정의 통보 등)

① 인정기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 신청된 바닥충격음 차단구조의 성   능을 인정하는 경우에는 신청자에게 제2호의 규정에 의한 성능 인정서를 교부   하고 제1호의 규정에 의한 인정공고내용을 제2항의 규정에 의한 방법으로 공   고하여야 하며, 건설교통부장관 및 시․도지사, 대한건축사협회․한국주택협회․   대한주택건설협회 등 관련단체의 장에게 인정 공고한 내용을 통보하여야 한다.

1. 바닥충격음 차단구조의 인정 공고내용(바닥구조의 구조방식, 단면상세도,   시공방법 등)

2. 별지 제2호 서식의 바닥충격음 차단구조 성능인정서

② 인정기관의 장은 성능이 인정된 바닥충격음 차단구조에 대하여 건설교통부   또는 인정기관의 정보통신망을 이용하여 1회 이상 게재하는 방법으로 공고한다.

제14조(바닥충격음 차단성능 시험성적서의 제출)

① 제13조의 규정에 의하여 바닥충격음 차단구조의 성능을 인정받은 자가 재 인   정을 받기 위하 여는 당초 인정을 받은 날부터 5년이 경과되기 전 6월 이내에   당해구조로 시공되어 2년 이상 경과된 주택 또는 표준시험실에서 제작한 시료   에 대하여 기술표준원이 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2의 시험항목에 대   한 공인시험기관으로 인정한 시험기관 또는 인정기관으로부터 시험을 받아야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 시험 성적서를 제출받은 인정기관의 장은 시험성적이    성능기준에 적합한지의 여부를 확인하여야 한다. 이 경우 인정기관의 장은 최   초 인정당시와 달라진 시험조건 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 시험을 받지 아니하는 경우에는 제13조의 규정에 의한   인정의 효력이 정지된다.

④ 제2항의 규정에 의하여 재 인정을 받거나 제3항의 규정에 의하여 재 인정을   받지 못하게 되는 경우 인정기관의 장은 제13조 제1항의 규정에 의한 공고    및 통보를 하여야 한다.

제15조(인정 바닥구조의 시공실적 요구) 인정기관의 장은 제13조의 규정에 의하여 바닥충격음 차단구조로 인정을 받은 자에게 인정한 바닥충격음 차단구조의 사용 및 시공실적을 요구할 수 있다.

제16조(품질관리 상태 확인점검)

① 인정기관의 장은 제13조의 규정에 의하여 인정된 바닥충격음 차단구조의 시   공현장에 대한 품질관리의 상태를 점검할 수 있다.

② 인정기관의 장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 공사현장에 대한 품질관   리 상태를 점검하여야 한다.

1. 바닥충격음 차단성능에 영향을 미칠 수 있는 재료의 품질변화가 우려되는 경우

2. 인정받은 내용과 동일한 구조로 시공되었는지 여부에 대한 확인이 필요한 경우

3. 건설교통부장관 또는 시․도지사로부터 점검요청이 있는 경우

③ 인정기관의 장은 제2항의 규정에 의하여 공사현장을 점검한 경우에는 그 결   과를 사업계획승인권자 및 감리자에게 통보하여야 한다.

제17조(신청의 보완 또는 반려) 인정기관의 장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 신청자에게 이를 보완하여 제출하게 할 수 있으며, 이를 이행하지 아니하는 경우 신청을 반려할 수 있다.

1. 제7조의 규정에 의하여 신청자가 첨부하여야 하는 도서의 내용이 부실한 경우

2. 사실과 다른 도서를 제출한 경우

제18조(인정의 취소) 인정기관의 장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 바닥충격음 차단구조의 인정을 취소하여야 한다.

1. 인정받은 자가 인정취소를 요청할 경우

2. 인정받은 내용과 다른 품질의 재료 또는 구조로 설계․시공하는 경우

3. 허위 또는 기타 부정한 수단을 통하여 인정받은 경우

제19조(세부운영지침)

① 인정기관의 장은 바닥충격음 차단구조 의 인정업무와 관련한 처리기간․절차․   기준․구비서류․수수료 등에 대한 세부운영지침을 작성하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 세부운영지침을 작성하거나 변경하는 경우에는 건설교   통부장관의 승인을 얻어야 한다.

제3장 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법

제20조(측정방법)

① 바닥충격음 차단성능의 측정은 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2에서 규정   하고 있는 방법에 의하여 실시하되, 경량충격음레벨 및 중량충격음레벨을 측   정한다.

② 수음실에 설치하는 마이크로폰의 높이는 바닥으로부터 1.2미터로 한다.

제21조(측정결과의 평가방법) 바닥충격음 측정결과는 KS F 2863-1 및 KS F 2863-2에서 규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 평가방법을 이용하여 평가한다.

제4장 바닥충격음 차단성능의 확인방법

제22조(측정대상세대의 선정방법 등) 기술표준원이 인정한 시험기관 또는 인정기관이 사용검사 후 바닥충격음에 대한 차단성능을 평가하거나, 성능확인 요청 등에 의하여 성능평가를 하고자 하는 때에는 다음 각 호의 1에 의한 시료에 대하여 시험을 실시하여야 한다.

1. 하나의 동인 경우에는 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대 이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상

2. 2동이상인 경우에는 평형이 다른 1개 동 이상을 대상으로 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상

제23조(측정대상공간 선정방법) 바닥충격음 차단성능의 확인이 필요한 단위 세대 내에서의 측정대상공간은 거실과 하나 이상의 침실을 포함한다.

제24조(측정위치) 바닥충격음 시험을 위한 음원실의 충격원 충격위치는 다음 그림과 같이 중앙 점을 포함한 4개소 이상으로 하고, 수음실의 마이크로폰 설치위치는 4개소 이상으로 하여야 한다. 이 경우 수음실에서의 실내 흡음력 산출시 적용되는 측정대상공간의 용적은 실제측정이 이루어지고 있는 공간으로 하되 개구부(문 또는 창 등)가 있는 경우에는 닫은 상태에서 측정하거나 용적을 산출하여야 한다.

● 측정위치(충격원 충격위치 및 마이크로폰 위치)

제25조(측정결과의 평가)바닥충격음 차단성능을 확인하기 위하여  동일한 공간에서 실시한 2이상의 시험기관 또는 인정기관의 평가결과의 차이가 3데시벨 이하일 경우에는 동일한 값으로 보되, 평가결과에 대한 최종 평가치는 산술평균한 값으로 한다.

제5장 표준바닥구조 및 완충재의 성능기준

제26조(표준바닥구조) 벽식 및 라멘 구조의 습식온돌구조에 대한 표준바닥구조는 별표 5와 같다.

제27조(표준바닥구조의 품질 및 시공방법)

① 콘크리트 바닥판의 품질 및 시공방법은 건축공사표준시방서의 보통콘크리트   공사 시방에 의한다. 다만, 콘크리트 상부면에 직접 단열재 또는 완충재가 설   치되는 경우에는 보통콘크리트공사 시방 표 05010. 14에 규정된 양호한 표   면 상태조건으로 하여야 한다.

② 단열재 또는 완충재는 건축물의 설비기준 등에 관한규칙 제21조의 규정에    의한 단열기준에 적합하여야 한다.

③ 바닥에 설치하는 완충재는 완충재 사이에 틈새가 발생하지 않도록 밀착시공

하고, 접합부위는 접합테이프 등으로 마감하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완   충재는 마감 모르터가 벽에 직접 닿지 아니하도록 하여야 한다.

④ 경량기포콘크리트는 KS F 4039(현장 타설 용 기포콘크리트) 규정에 따른다.

제28조(표준바닥구조용 완충재의 성능평가항목 및 기준) 별표 5의 표준바닥구조에 사용하는 바닥설치용 완충재의 경우 다음 각 호에서 정하는 기준에 적합한 재료를 사용하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 동탄성계수 150MN/㎥이하, 두께 5밀리미터 이상의 재료를 사용하여야 한다.

1. 밀도는 KS M ISO 845에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정하여야 하며, 시험결과에는 완충재의 구성 상태나 형상에 대한 설명이 포함되어야 한다.

2. 동탄성계수와 손실계수는 KS F 2868에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 동탄성계수는 40MN/㎥ 이하, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위 내이어야 한다.

3. 흡수량은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 4%v/v 이하이거나 현장 적용 시 물이 침투되지 않는다는 것이 보장(시공방법의 제시를 포함한다)되어야 한다.

4. 가열 후 치수안정성은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 5퍼센트 이하이어야 한다.

5. KS M ISO 4898에서 정하고 있는 치수안정성 시험방법(70℃, 48시간 가열)에 따라 가열하고 난 후 완충재의 동탄성계수는 가열하기 전 완충재의 동탄성계수보다 20퍼센트를 초과하여서는 아니 되며, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위 내이어야 한다.

［별표 1］바닥(경량)충격음 차단성능의 등급기준(제4조 관련)

등급	역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨
1급	L'n,AW ≤ 43
2급	43 ＜ L'n,AW ≤ 48
3급	48 ＜ L'n,AW ≤ 53
4급	53 ＜ L'n,AW ≤ 58

나. 중량충격음                                               (단위: dB)

등급	역A특성 가중 바닥충격음레벨
1급	L'i,Fmax,AW ≤ 40
2급	40 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 43
3급	43 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 47
4급	47 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 50

［별표 5］바닥(경량)충격음 차단 표준바닥구조(제26조 관련)

구분	표준바닥구조 단면상세1)	바닥마감재의 종류
벽식-1	콘크리트 슬래브 180㎜이상+단열재 20㎜이상 +경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터40㎜이상	가중바닥충격음레벨 저감량 (KS F 2863-1)이 9dB 이상인 바닥마감재2)
벽식-2	콘크리트 슬래브 180㎜이상+완충재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
벽식-3	콘크리트 슬래브 180㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+단열재 20㎜이상+마감모르터40㎜이상	가중바닥충격음레벨 저감량 (KS F 2863-1)이 9dB 이상인 바닥마감재
벽식-4	콘크리트 슬래브 180㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+완충재20㎜이상+마감모르터40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
벽식-5	콘크리트 슬래브 180㎜이상+완충재40㎜이상+마감모르터50㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음

비고 : 위와 같은 구성 층의 바닥구조로서 슬래브 두께를 135mm이상으로 하는 라멘식구조인 경우에는 이를 표준바닥구조로 본다.

주 1) 단열재, 완충재 및 기타 구성 층은 위에서 정하고 있는 각 구성 층의 두께 이상으로 시공하되, 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조에서 정하고 있는 단열기준에 적합하도록 두께를 정하여야 한다.

주 2) KS F 2865의 측정방법에 따라 측정하여야 한다.

다. 층간소음방지재 SORI-EN ACE의 특성

1. 제품의 개요

바닥충격음 층간 방지재인“ SORI-EN ACE ”는 주로 아파트, 공동주택과 건물 내의 체육관, 볼링장 등에서 발생되는 바닥충격음에 대한 차음을 목적으로 함과 동시에 단열재로서 역할을 하는 이중 성능을 갖는 제품이다.

2. 제품의 구성

SORI-EN ACE의 구성은 다음과 같다.

SORI-EN ACE 하부사진            SORI-EN ACE 상부사진

3. 바닥충격음 층간소음방지재가 갖추어야 할 특성

본 제품  SORI-EN ACE는 바닥충격음을 완충, 감소시키기 위한 완충용 차음재이다. 현재 공동주택에서 발생되는 내부 소음원의 가장 큰 비중은 상층에 하층으로 전달되는 바닥 충격계 소음이다. 지금까지의 여러 바닥 시공방법으로는 난방, 단열 등의 목적에만 적합토록 고안된 것으로 차음성능을 개선하기 위한 목적을 동시에 만족시키는 방법은 전무한 실정이다.

지금까지의 연구검토 된 바닥충격음 차음성능 개선방안을 정리해 보면 아래와 같다.

① 완충층 (현재 방진층이라고 할 수 있는 부분으로 방습층 및 고무칲, 기포      콘크리트 등)의 방진효과 및 흡차음 성능이 높은 재질. 즉, 완충층의 충격흡      수력이 좋을수록 차음 성능이 향상되며 그 재질이 차음 및 흡음성능을 놓인      것 일수록 그 효과가 탁월하다.

② 바닥, 벽체 부분이 절연된 뜬바닥 구조일 경우 개선 효과를 보인다.

③ 철근 콘크리트 슬래브 층의 두께 및 강성이 클수록 차음성능이 개선된다.

④ 환경에 유해한 유리섬유계통의 제품은 제외한다.

본 제품의 사용원리는 ①의 완충층의 충격흡수력과 방습층에 의한 기포 콘크    리트 흡수방지 ②의 뜬 바닥 시공방법으로서 차음성능을 향상 개선 위해 벽부    격리, 기존의 단열재(경량기포, 콘크리트 등)를 대체하는, 단열성능을 갖는 2     중의 목적을 갖는데 주안점을 두고 있다.

또한, 여기서 바닥충격음 방지를 위한 완충 소재가 갖추어야 할 중요한 특성     을 살펴보면 아래와 같다.

1) 하중을 견딜 수 있는 탄성력과 복원력을 가질 것.

2) 재질자체에 감쇠성을 가질 것.

3) 오랜 수명과 무공해 소재일 것. (유리 섬유 제외)

이와 같은 목적을 달성하기 위해 첫째, 완층충에 삽입될 완충재로서 본 제품SORI-EN ACE 의 특징은

1) 발포 합성고무 특수 성분 배합기술로 외부의 엠보싱 처리와 내부의               기공 형성으로 흡음 및 충격흡수 성능 개선

2) 3중 형태로 구성되어 충격이 바닥에 가해졌을 때 최상부 10mm에서

바닥충격을 흡수후 중간층 2mm 차음구조부에서 상부로 전달된 하중을

넓게 전달하여 최하부 20mm에서 충격흡수 하는 방식이며, 바닥면에

공기층을 두어 충격흡수에 매우 유리하다.

3) 하중에 의한 탄성력과 복원력 양호

4) 기포콘크리트 타설시 내부로 침투현상이 없으므로 별도의 방습지 시공            이 불필요하다.

5) 특수 성분의 배합 소재이므로 조직이 치밀하고 두께가 일정하여 바닥면          의 평탄성이 양호하며, 시공 후 파손에 의한 타 작업 간섭이 적다.

라. 층간소음방지재 SORI-EN ACE의 공사 시방서

1. 본 시방서는 합성고무 앰보싱 Met 에 흡음재 및 차음재를 부착한 층간소음방지재(1050*2100*32t)로서 완충재의 설치에 앞서 슬라브 위를 잘 청소 한다.

2. 본 시방서는 공동주택 상ㆍ하층으로 전달 되 동적인 움직임으로 인한 소음    ㆍ진동이 벽체 또는 바닥을 통해 외부(인접실)로 전달되는 것을 방지하는데      그 목적이 있다.

3. 층간소음방지재를 시공하기 전에 시공면 바닥을 깨끗이 청소한 다음, 음향 가교 현상(SOUND BRIDGE)이 일어날 수 있는 부분은 미리 제거하여야 한다.

4. 벽체로의 진동전달을 절연하기 위해 절연재를 설치해야 하며 절연재의 높이는 새로이 타설 될 뜬 바닥의 두께보다 높게 노출되도록 설치해야 한다.

5. SORI-EN ACE를 시공함에 있어 시공할 바닥의 어느 한 면에서 부터 시공하여야 이음부위에 틈이 생기기 않도록 밀착 시공하여야 한다.

6. SORI-EN ACE PAD의 이음부는 OPP Tape로 밀착 시공하여 기포 콘크리트 타설시 침투를 방지한다.

7. 국부적으로 과도한 하중이 주어져 파손이 되지 않도록 한다.

8. 본 공사에서 얻고자 하는 충격흡수력을 최대로 얻을 수 있도록 하부에 발포합성고무를 성형 가공(Ø20*5tH*45Pich로 엠보싱)하는 제품을 사용한다.

9. 발포합성고무 상부에 차음재를 설치하고 다시 10mm의 발포합성고무를 설치함으로서 이중 방진 구조를 형성하여 충격 가진력을 일차적으로 상쇠할 수 있다.

10.  본 공사 시공 전 제품에 대한 사전 승인을 득하여 시공한다

* 15 pi 에어 호스 설치

< 에어 호스 설치 >

층간 소음 방지재 설치 후 기포콘크리트 및 몰탈 작업을 할 경우 누수에 의하여 바닥 슬라브와 층간소음 방지재 사이에 수분이 발생할 수 있으며, 이를 제거하기 위하여 에어호스 (15Pi)를 설치하여 수분의 자연 증발을 유도한다 (각 실별 4ea 이상 설치) .

- 에어 호스는 바닥 마감면 보다 10~15mm 이상 높게 설치한다.

마. 층간방지재 SORI-EN ACE의 시공의 예

공사 현장 전경

1. 공사시 청소 전 사진

2. 공사시 청소 후 사진

3.  벽부 격리재(Joint Filler) 시공 사진

4. 벽부 격리재(Joint Filler) 시공 후 사진

5. SORI-EN 제품 양중 사진

6. SORI-EN ACE 제품 시공 사진

7. SORI-EN ACE 제품 시공 후 사진