공동주택 층간소음 방지재 시방서

* SORI-EN COMBI (콤비) SYSTEM *

주식회사 건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2       Fax. 02-592- 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031- 499 - 4938(대)    Fax. 031-431- 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

-차  례-

가. 제품의 개요

나. 바닥충격음 측정방법 및 차음성능기준

다. 충격음 완충재 SORI-EN COMBI (콤비) 특성

라. 층간소음방지재 공사 시방서

마. SORI-EN COMBI 층간소음방지재 시공의 예

가. 개 요

쾌적한 주거공간을 실현하고자 할 때 건물에는 여러 성능이 요구된다.

그 중에서 건물의 차음성능을 중요한 성능의  하나이다.

이는 공해발생 불평건수에 있어 소음에 대한 불평이 항상 많은 반응을

보이는 것으로도 알 수 있다. 더욱이 아파트와 같은 공동주택에서는 이

웃과 벽, 바닥, 천정 등의 모든 면을 접하고 있는 특수성 때문에 여러

요인의 발생소음은 거주자의 위축된 생활과 이웃세대와의 분쟁 등을 초

래하고 있다.

따라서, 공동주택에서의 환경적 요인 중에 입주 자들의 오래된 불만사항

으로 지적되어온 소음문제의 해결은 공동주택의 질을 결정하는 중요한

요인으로 대두되고 있다.

층간소음의 방지를  위한 저감 대책이 시급한 바. 폐 사 에서는 고무를

이용한 SORI-EN COMBI(콤비) MAT 층간 소음 방지재를 개발하여 차음

성능, 시공성, 경제성에서 우수한 제품을 생산하게 됨으로써 공동주택에

서의 주거 환경 개선을 도모하고 하고자 한다.

나. 바닥 충격음 측정방법 및 차음성능 기준

1. 바닥충격음 측정방법

(KS F 2810 건축물현장에 있어서의 바닥충격음 측정방법)

현행 KSF 2810 (건축물 현장에 있어서의 바닥충격음 측정방법)에 의

하면 바닥 충격음 발생장치는 ISO, ASTM 및 DIN에서 사용하는

TAPPING MACHINE 이외에 TIRE를 추가하여 경량 및 중량 충격원의

2가지로 구분된다.

2. 차음성능기준

우리나라에서는 아직 차음성능에 대한 평가기준이 마련되어 있지 않기

때문에 주로 생활방식이 유사하며 측정방법이 동일한 일본의 기준을 적

용하고 있는 실정이다. 일본의 바닥충격음레벨에 관한 차음등급의 기준

주파수 특성곡선과 바닥충격음레벨을 적용하고 있는 실정이다.

일본의 바닥충격음레벨에 관한 차음등급의 기준주파수 특성곡선과 바닥

충격음 레벨의 적용등급을 살펴보면 아래와 같다.

1) 차음등급과 적용등급의 의미

건축물	실용도	적용부위	특급 (특별시방)	적용등급
				1급(표준)	2급(허용)	3급(최저치)
공동주택	거실	세대간	L-40	L-45	L-50,55	L-60
		경계바닥판	L-45*	L-50*

주) 바닥충격음은 원칙적으로 경량. 중량 양 충격원에 대하여 적용

단, *표는 중량 충격원에만 적용

2) 적용등급의 의미

특급(특별)	학회 특별시방	차음성능상 매우우수	특별한 차음성능이 요구되는 경우
1급 (표준)	학회권장표준	차음성능상 바람직함	보통사용자로부터 거의 진정이 없고 차음성능상 지장 없음
2급 (허용)	학회허용기준	차음성능상 거의만족	사용자로부터 진정이나 차음 성능상 지장이 있지만 거의 만족
3급 (최저한)	-	법규상의 최저한	사용자로부터 괴로움의 호소가 나올 확률이 높기 때문에 학회에서는 권장치 않음

다. 충격완충재 SORI-EN COMBI (콤비)의 특성

1. 제품의 개요

구조체 바닥충격음 차음재인 “SORI-EN COMBI (콤비)"는 주로 APT등 공동

주택과 건물내의 기계실, 볼링장 등에서 발생되는 충격계 소음에 대한 차음을

목적으로 함과 동시에 단열재로서 역할을 하는 이중의 성능을 갖은 제품이다.

2. 제품의 구성

SORI-EN COMBI (콤비)의 구성은 다음과 같다.

<SORI-EN COMBI>

3. 공동주택 바닥충격음과 완충재가 갖추어야 할 특성 SORI-EN COMBI

본 제품 SORI-EN COMBI는 바닥충격음을 완충, 감소시키기 위한 완충용 차

음재 이다. 현재 공동주택에서 발생되는 내부 소음원의 가장 비중은 상층에 하

층으로 전달되는 바닥 충격계 소음이다.

지금까지의 여러 바닥 시공방법으로는 난방, 단열 등의 목적에만 적합토록 고

안된 것으로 차음성능을 개선하기 위한 목적을 동시에 만족시키는 방법은 전무

한 실정이다.

지금까지의 연구검토 된 바닥충격음 차음성능 개선방안을 정리해 보면 아래와

같다.

① 완충층 (현재 방진층이라고 할 수 있는 부분으로 방습층 및 고무칲,

기포 콘크리트 등)의 방진효과 및 흡차음 성능이 높은 재질.즉, 완충층의

충격흡수력이 좋을수록 차음 성능이 향상되며 그 재질이 차음 및 흡음성능을

놓인 것일수록 그 효과가 탁월하다.

② 바닥, 벽체 부분이 절연된 뜬바닥 구조일 경우 개선 효과를 보인다.

③ 철근 콘크리트 슬래브 층의 두께 및 강성이 클수록 차음성능이 개선

된다.

④ 환경에 유해한 유리섬유계통의 제품은 제외한다.

본 제품의 사용원리는 ①의 완충층의 충격흡수력과 방습층에 의한 기포 콘크

리트 흡수방지 ②의 뜬 바닥 시공방법으로서 차음성능을 향상 개선 위해 벽부

격리, 기존의 단열재(경량기포, 콘크리트 등)를 대체하는, 단열성능을 갖는

2중의 목적을 갖는데 주안점을 두고 있다.

또한, 여기서 바닥충격음 방지를 위한 완충 소재가 갖추어야 할 중요한 특성

을 살펴보면 아래와 같다.

1) 하중을 견딜 수 있는 탄성력과 복원력을 가질 것.

2) 재질자체에 감쇠성을 가질 것.

3) 오랜 수명과 무공해 소재일 것. (유리 섬유 제외)

이와 같은 목적을 달성하기 위해 첫째, 완층충에 삽입될 완충재로서 본

제품 SORI-EN COMBI(콤비)의 특징은

1) 발포 합성고무 특수 성분 배합기술로 내부의 기공 형성하고 STYRO FOAM을

덫 부처  흡음 성능 개선

2) 하중에 의한 탄성력과 복원력 양호

3) 기포콘크리트 타설 시 내부로 침투현상이 없으므로 별도의 방습지 시공

이 불필요하다.

4) 특수 성분의 배합 소재이므로 조직이 치밀하고 두께가 일정하여 바닥면

의 평탄성이 양호하며, 시공 후 파손에 의한 타 작업 간섭이 적다.

라. 층간소음방지재(SORI-EN COMBI MAT)공사 시방서

1. 본 시방서는 합성고무 MAT와  STYRO FOAM를 가공 성형한 소음 방지재를

사용하는 공사 제반 사항에 적용하며 1000*1500*20t 규격을 사용한다.

2. 본 시방서는 공동주택 상ㆍ하층으로 전달 되 동적인 움직임으로 인한 소음ㆍ진동

이 벽체 또는 바닥을 통해 외부(인접실)로 전달되는 것을 방지하는데 그 목적

이 있다.

3. 소음 방지재를 시공하기 전에 시공면 바닥을 깨끗이 청소한 다음, 음향 가

교 현상(SOUND BRIDGE)이 일어날 수 있는 부분은 미리 제거하여야 한다.

4. 벽체로의 진동전달을 절연하기 위해 절연재를 설치해야 하며 절연재의 높이는

새로이 타설 될 뜬 바닥의 두께보다 높게 노출되도록 설치해야 한다.

5. SORI-EN COMBI (콤비) MAT를 시공함에 있어 시공할 바닥의 어느 한 면

에서부터 시공하여야 이음부위에 틈이 생기기 않도록 밀착 시공하여야 한다.

6. SORI-EN COMBI (콤비) MAT 이음부는 OPP TAPE로 밀착 시공하여 기포

타설 시 침투 방지한다.

7. 본 공사에서 얻고자 하는 충격흡수력을 최대로 얻을 수 있도록 발포합성고무

의 내부기공이 1mm이상 제품을 사용한다.

8. 본 공사 시공 전 제품에 대한 사전 승인을 득하여 시공한다.

마. SORI-EN COMBI 층간소음방지재 시공의 예

공사 현장 전경

청소 전

청소 후

층간재 STYRO 시공

층간재 ECONO 시공

배관 이음매 시공

벽부 이음매 시공